**2020年新生军训服参数及要求**

1. **质量标准及相关要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **面料要求** | **单位** | **技术标准** | **参数及其它要求** |
| 1 | 07式陆军军训迷彩服 | 纤维含量：80%聚酯纤维，20%棉，克重≧220g/㎡.密度132×72根/英寸。 | 套 | GB/T23328-2009GB/T21295-2014GB/18401-2010QB/T 2172-2014 | 1. 提供2020年迷彩服所用面料不含有禁用的24种偶氮染料的国家级证明材料；符合GB18401-2010要求B类。
2. 门襟装有防静电拉链，门襟、袖口钉金属四合扣；
3. 裤裆、侧缝双针双链机缝制，裤后裆缝接缝强力大于200N；
4. 裤角处有可调节扣；
5. 号码参照现役部队服装型号。
 |
| 2 | 07式军训迷彩T恤 | 纤维含量：93%棉，7%氨纶；克重：150g/㎡。 | 件 | GB/T22854-2009GB/18401-2010 | 符合GB18401-2010要求B类。 |
| 3 | 迷彩胶鞋 | 迷彩布面，鞋底为非再生橡胶，耐磨、舒适。 | 双 | HG/T2018-2014GB/18401-2010 | 1.提供近期迷彩鞋国家级检验报告；2.有质量合格证，有正规生产厂家标识。 |
| 4 | 迷彩帽 | 迷彩面料，“八一”徽缝在帽上。 | 顶 | GB18401-2010 | 帽内防汗条用浅色棉布符合GB18401-2010要求B类。 |
| 5 | 腰带 | 塑胶头、丙纶带，长度可调节,宽3.5cm | 条 | 军用品 |  |
| 6 | 肩章 | 植绒肩章。 | 付 | 军用品 |  |
| 7 | 挎包 | 迷彩面料 | 个 |  | 符合GB18401-2010要求B类。 |
| 8 | 气垫 |  | 个 |  | 耐磨、抗压强、质量优 |
| **交货时间** | 按学校使用单位相关要求执行 |
| **交货地点** | 长春工业大学指定地点 |
| **交货方式** | 按学校使用单位相关要求执行 |

1. **备注：**

1.投标文件中加盖投标供应商公章的具有检测资质机构出具的带二维码标识检测报告复印件，原件备查。

2.投标产品能在12小时内提供产品的售后服务。